|  |  |
| --- | --- |
| رقم المناقصة: MAR-SYA008-WT2020 | عنوان المناقصة**.** **توريد وتسليم برميل مياه الشرب لشمال غرب سوريا لمدة سنتين.** |
| الموقع: شمال غرب سوريا | لغة / لغات المراسلة: عربي/انجليزي |
| آخر موعد لتقديم العرض: 14 حزيران 2020 الساعة 4:00 مساءا بتوقيت الاردن. | حزمة أوراق المناقصة متوفرة من: 28 ايار 2020 |
| وصف مختصر للمشروع: تسعى ميرسي كور للتعاقد مع مورد/موردين لتوريد مياه صالحة للشرب لمدة عامين في مناطق شمال غرب سورياويمكن لمقدم العرض المشاركة بالتسعير لكل المناطق، أو بعضها أو واحدة منها فقط، كما هو مناسب لمقدم السعر.  |
| **يمكن الحصول على حزمة المناقصة من خلال إرسال بريد الكتروني إلى العنوان التالي:** sy-tenderinfo@mercycorps.org |

تسعى منظمة مرسي كور للتعاقد مع المورد (الموردين) **توصيل و وتوريد مياه الشرب الشرب للمناطق التالية: دارة عزة، الاتارب، معرة معصرين، حارم, سلقين, الدانا, احسم, تفتناز, ارمناز, سراقب و سرمين ويمكن للمتقدم المشاركة بالتسعير بشكل كلي لكل المناطق أو بشكل جزئي لإحداها أو أكثر**. يقدم هذا العطاء بالتفصيل المعلومات اللازمة لمقدم العطاء المعني لاستكمال وتقديم العطاءات لتوريد مياه الشرب.

تنوي ميرسي كور الدخول في اتفاقية الخدمة الرئيسية (MSA) مع طرف واحد أو أكثر لمدة عامين. لا يتكون هذا العقد من اتفاقية ملزمة مالياً. بمجرد التوقيع ، سيتم إصدار أوامر المهام على أساس منتظم بموجب شروط العقد وتشكل هذه الاوامر الوثيقة الوحيدة الملزمة ماليًا بين الطرفين. وفقًا لطبيعة هذه الاتفاقية ، فإن ميرسي كور غير ملزمة قانونًا بشراء أي خدمات من المورد (الموردين) المختارين ، وعلى هذا النحو ، فإن هذا العقد لا يمنح الحصرية للمورد المختار .

**نطاق العمل**:

1. سيكون المورد مسؤولاً عن توصيل المياه إلى مواقع ميرسي كور المخصصة في شمال غرب سوريا.

2. يجب أن تكون جميع شاحنات المياه مزودة بمضخة مياه وغيرها من المعدات اللازمة لملء خزانات المياه وتوزيعها في المخيمات)

3. يجب أن تكون جميع الشاحنات مزودة بجهاز قياس (عداد) الكمية المتدفقة لحساب الكمية الفعلية للمياه التي يوزعها المورد. لن تقبل ميرسي كورعمليات التسليم من شاحنات المياه غير المجهزة بمقاييس التدفق.

4. سيتم استخدام ورقة سجل لتسجيل الكمية الدقيقة من المياه التي يتم تسليمها في كل موقع و يجب ان يتم جمع التوقيع على كل عملية تسليم من قبل عضو فريق ميرسي كور والمورد / سائق الشاحنة.

5. ستقوم ميرسي كور بدفع مبالغ للموردين على أساس كمية المياه المسجلة في أوراق السجل.

6. سيتم تعيين أعضاء من فريق ميرسي كور مسؤول عن كل موقع توصيل وسيكونون مسؤولين عن مراقبة التوزيع واختبار جودة المياه وملء أوراق السجل.

7.يجب ان تاكون شاحنات المياه مجهزة بخرطوم مياه بطول لا يقل عن 10 متر. تتكون خراطيم التوصيل من مواد غير سامة مناسبة وآمنة للتلامس مع مياه الشرب.

8. جودة المياه:

أ. يجب على المورد التأكد من أن المياه المقدمة آمنة للشرب وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن جودة مياه الشرب و / أو المعايير الوطنية لمياه الشرب السارية.

ب. يجب على المورد توفير مياه الشرب فقط من المصادر المقبولة والمعتمدة من قبل ميرسي كور ويتم اختبارها كل شهرين.

ج. بالإضافة إلى ذلك ، يجب معالجة جميع مياه الشرب الموردة قبل التسليم للتأكد من أنها:

اولا: نقية (NTU <5) ؛ و

ثانيا. مطهر بالكلور (الكلور المتبقي الحر في حدود 0.2 - 0.5 ملليغرام لكل لتر).

**يمكن الحصول على حزمة المناقصة من خلال إرسال بريد الكتروني إلى العنوان التالي:**

sy-tenderinfo@mercycorps.org